<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="134" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="134" y1="0" x2="134" y2="35" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="134" y1="35" x2="0" y2="35" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="21" y="17.5" drill="6.1"/>
<hole x="113" y="17.5" drill="6.1"/>
<hole x="5.5" y="17.5" drill="6.1"/>
<hole x="128.5" y="17.5" drill="6.1"/>
<text>Bitte diese Terminalversteifung während der Montage/Demontage 
der Hochstromkabel verschraubt lassen. Danach kann diese 
Terminalversteifung entfernt werden.</text>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
